|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主切备1 |  | 主切备2 |  | 备注 |
| 主备切换 |  |  |  | 未知 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 获取平台域guid,moid |  | 6s |  | 6s |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 连接MCU |  | 60s |  | 1s |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 检测恢复会议并恢复 |  | 16s |  | 36s |  | 启动之后，第一次恢复至少需要36S（加载完数据库之后开始计算，36s内未报会议列表的才认为需要恢复） |
|  |  |  |  |  |  | 之后是20s恢复一次 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他不耗时操作 |  | 1s |  | 1s |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

备切主（13:11:30断电 13:12:32恢复发言人图像）

36s检测到mcu断链之后，马上进行恢复了（实际情况会在1-20s之间去恢复）。发送恢复请求到收到恢复ACK时间都在1S之内。